{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":2,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[22,0,22,2],[23,0,23,2],[24,0,24,2],[25,0,25,2],[26,0,26,2],[27,0,27,2],[28,0,28,2],[29,0,29,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河南省儿童医院病人及陪护腕带采购需求"]
["   病人入院时，在住院登记处打印个人腕带，腕带采用条码技术进行病人身份识别。腕带采用抗菌材料设计，柔软舒适，适合长期佩戴。依据打印方式分为两种规格。"]
["   腕带具有抗菌保护层，保护层可以保护腕带免受金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的污染。条码可以经受水、肥皂、泡沫、酒精和医疗环境中其他常见腐蚀性液体的侵蚀，从病人戴上此腕带一直到病人出院，上面的条码始终都能够正常扫描。"]
["热转印型腕带"]
["品名","热转印型条码腕带"]
["材质","  医用纳米硅胶"]
["厚度","厚度≤0.28mm"]
["规格","目前医院使用的成人款规格：252*35mm；新生儿款规格：158*30mm（供货厂家需根据医院实际尺寸定制）                                          "]
["颜色","患儿腕带和陪护腕带需要使用不同颜色区分"]
["打印方式","热转印"]
["打印区域","目前院内使用成人款打印区域：72*25mm ；新生儿款 ：55*15 mm（供货厂家需根据医院实际尺寸定制）"]
["使用对象","需要识别的患者"]
["使用方法","将所需人员信息打印后将腕带取出，佩戴在手腕上"]
["佩戴方法","锁扣型，一次性使用"]
["支持打印机","支持斑马GK888打印机"]
["支持条码类型","一维码、二维码"]
["适用碳带类型","树脂型"]
["打印软件","支持所有的his、护士站系统"]
["扫描有限期"," ≥30天"]
["备注","腕带颜色、尺寸可根据医院实际需求定制，所供腕带均需防水，防酒精，防褪色，安装"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}